

Ошибки версий.

1.0:

1. Неправильный схематик ISO1042 (U17, U18). В отличии от ISO1050 поменяли назначение 2-й и 3-й ноги. Исправлять в схеме ПН как на рисунке ниже.



1. В версии 1.0 У ПН1.1А перепутаны CAN\_RX и CAN\_TX. У остальных корректно.